0주차. 예비보고서(10점 만점, 개인 제출)

과목	전자회로실험	학번	202300000	이름	이몽룡
소속	메카트로닉스공학과	분반/조	A반 1조	제출일	2024.00.00

1. 실험 제목 및 목적

- 실험 제목 및 실험의 목적을 서술합니다.

2. 예비학습

- 이번 실험을 위해 필요한 내용을 정리합니다.

3. 예비실험

- 실험 n. [실험 제목](n = {1, 2, 3, …}, n은 각 주차의 수행할 실험들의 번호입니다. 만약 2주차 실험이 3개면, 순서대로 실험 1. 실험 2. 실험 3. 으로 작성합니다.)

1) 시뮬레이터에 구현한 회로 및 실험 요약

- 예비실험에 사용하는 회로 사진을 첨부합니다.

실험 진행을 위한 정보를 서술합니다.

2) 실험 결과.

계산값(시뮬레이션과 비교할 값)을 필요로 할 때 구하는 과정을 작성합니다.

실험에서 요구하는 실험 결과를 정리합니다.

0주차. 결과보고서(10점 만점, 조별 제출)

과목	전자회로실험	학번	202300000 202300000	이름	이몽룡 성춘향
소속	메카트로닉스공학과	분반/조	A반 1조	제출일	2024.00.00

1. 실험 제목 및 목적

2. 실험 결과

- 실험 n. [실험 제목] -> 예비보고서와 똑같이 작성

1) 실험에 사용한 회로 및 실험 요약

- 실제 실험에 사용한 회로 사진을 첨부합니다.

- 실험 진행을 위한 정보를 서술합니다.

2) 실험 결과

- 실험 결과를 정리합니다.

실제 실험을 통해 얻은 결과뿐만 아니라 이론적으로 얻은 결과, 예비보고서를 통해 확인한 시뮬레이션 결과를 비교할 수 있도록 모두 기록합니다.

3) 실험 결과 분석

실제 실험을 통해 얻은 결과와 이론상 얻은 결과의 오차를 구하고 분석내용을 서술합니다. ex) 오차의 상태, 오차의 원인, 오차를 줄이려는 방안 등 다양한 생각을 서술 합니다.

실험 결과 분석에는 수치적인 분석내용이 포함되도록 합니다.

3. 고찰

- 고찰에는 실험내용의 활용방안, 실험내용을 일상생활에서 확인 할 수 있다면, 어디에 활용되는지 등 다양한 생각을 서술합니다. (감상문 금지)

또한, 실험 공지사항에 해당 주차 별 추가적인 사항이 작성항목이 있을 수 있습니다.

예시 주차. 예비보고서

과목	전자회로실험	학번	202312345	이름	이몽룡
소속	메카트로닉스공학과	분반/조	A반 1조	제출일	2024.03.01

1. 실험 제목 및 목적

- 옴의 법칙 확인

전원과 저항이 있는 폐회로에서 ‘전압, 전류, 저항의 관계’를 실험을 통해 확인한다.

2. 예비학습

옴의 법칙은 폐회로에서 전압, 저항, 전류의 관계를 나타내는 법칙이다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다. 수식의 V는 전압, I는 전류, R은 저항을 의미한다.

[eqn: I= V over R]

3. 예비실험

- 실험 1. [전류의 크기는 전압의 크기에 비례하는가?]

1) 시뮬레이터에 구현한 회로 및 실험 요약

<실험 요약>

	전압 [eqn: V_1]	저항 [eqn: R_1]
실험 A	[eqn: 1V]	[eqn: 1 OMEGA]
실험 B	[eqn: 5V]	[eqn: 1 OMEGA]
실험 C	[eqn: 10V]	[eqn: 1 OMEGA]

2) 실험 결과.

실험 A : [eqn: I _{A} = {1V} over {1 ohm } `=`1A]

실험 B : [eqn: I _{B} = {5V} over {1 ohm } `=`5A]

실험 C : [eqn: I _{A} = {10V} over {1 ohm } `=`10A]

	실험 A	실험 B	실험 C
전류 [eqn: I_1]	[eqn: 1A]	[eqn: 5A]	[eqn: 10A]

- 실험 2. [전류의 크기는 저항의 크기에 반비례하는가?]

---- 생략 ----

예시 주차. 결과보고서

과목	전자회로실험	학번	202312345 202398765	이름	이몽룡 성춘향
소속	메카트로닉스공학과	분반/조	A반 1조	제출일	2024.03.01

1. 실험 제목 및 목적

- 옴의 법칙 확인

전원과 저항이 있는 폐회로에서 ‘전압, 전류, 저항의 관계’를 실험을 통해 확인한다.

2. 실험 결과

- 실험 1. [전류의 크기는 전압의 크기에 비례하는가?]

1) 실험에 사용한 회로 및 실험 요약

<실험 요약>

	전압 [eqn: V_1]	저항 [eqn: R_1]
실험 A	[eqn: 1V]	[eqn: 1 OMEGA]
실험 B	[eqn: 5V]	[eqn: 1 OMEGA]
실험 C	[eqn: 10V]	[eqn: 1 OMEGA]

2) 실험 결과

	실험 A	실험 B	실험 C
전류 [eqn: I_1] (이론)	[eqn: 1A]	[eqn: 5A]	[eqn: 10A]
전류 [eqn: I_1] (예비)	[eqn: 1A]	[eqn: 5A]	[eqn: 10A]
전류 [eqn: I_1] (실험)	[eqn: 0.992A]	[eqn: 4.957A]	[eqn: 9.913A]

3) 실험 결과 분석

	실험 A	실험 B	실험 C
실험 오차	[eqn: 0.008A]	[eqn: 0.043A]	[eqn: 0.087A]

3종류의 실험 모두 약 [eqn: 0.8%]정도의 오차가 발생하는 것을 확인했다.

실험과정에서 발생한 오차는 실험에 사용한 저항의 컬러코드를 이용해 추측할 수 있으며, 실험에 사용한 저항의 경우 오차를 나타내는 컬러코드는 금색으로 [eqn: +- 5%] 범위의 오차를 갖는 저항을 사용했다.

이를 확인 하기 위해 실험에 사용한 저항의 크기를 멀티미터로 측정했으며, 측정 결과 컬러코드의 [eqn: +- 5%]의 오차 범위 안에 들어오는 [eqn: 1.01OMEGA]의 값을 갖는 것을 확인했다.

측정된 저항의 크기를 기반으로 본 실험에서 확인하고자 하는 “전류의 크기는 전압의 크기에 비례하는가?”를 확인 할 수 있다.

- 실험 2. [전류의 크기는 저항의 크기에 반비례하는가?]

---- 생략 ----

3. 고찰

옴의 법칙은 폐회로에서 전압, 저항, 전류의 관계를 나타내는 법칙으로 회로에 흐르는 전류의 크기는 전압에 비례하고, 저항에 반비례함을 수식으로 표현한 것이다.

옴의 법칙은 회로 해석에 있어서 기본이 되는 법칙이기 때문에 이번 실험과 달리 복수의 전압원과 복수의 저항이 존재하는 회로를 해석할 때에도 사용된다.

이번 실험의 경우 멀티미터를 처음 사용해서 동작을 익히는 데 많은 시간을 소비했다. 하지만, 이번 경험을 바탕으로 다음 실험은 능숙하게 다룰 수 있다고 생각한다.(<- 일기, 감점)

---- 생략 ----